* Sledování čáry (50%) + detekce překážky na čáře
  + RemoteControl
  + Detekce překážky – zahrnout stav, kdy senzory překážku přehlednou
* Servo a US senzor
  + Při detekci překážky by se senzor měl rozhlédnout a vybrat cestu bez překážky
* RemoteControl – více stupňů na ovládání
  + Logika tlačítek
  + A – troubení
  + B – stop tlačítko / go tlačítko (při stopce svítí červeně diody)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Zpětná regulace